Line Set

no	명칭	설치	규격	비고
1	Placard		L 16m / speed 12m/min / Load 400kg	600 평판 고정
2	Apron		L 16m / speed 12m/min / Load 500kg
3	House		L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min	u/d 불가
4	Set.1	머리막.1	L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
5	Set.2		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
6	Sus.1		L 16m / speed 12m/min / Load 500kg
7	Set.3		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
8	U.H.R.B.1		천장 음향반사판
9	Draw.2		L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min	4m만 상승/아웃x
10	Set.4		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
11	Set.5	머리막.2	L 16m / speed 18m/min / Load 500kg	롤스크린 고정
12	Sus.2		L 16m / speed 12m/min / Load 500kg
13	Set.6		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
14	U.H.R.B.2		천장 음향반사판
15	Draw.3		L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min	4m만 상승/아웃x
16	Set.7	머리막.3	L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
17	Sus.3		L 16m / speed 12m/min / Load 500kg
18	Set.8		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
19	F.H.R.B		정면 음향반사판
20	Upper		L 16m / speed 1４m/min / Load 500kg
21	Set.9		L 16m / speed 18m/min / Load 500kg
22	Draw.4		L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min	4m만 상승/아웃x
23	Cyc(w)		w 16m / H 9m / speed 18m/min	접는 형식의 구동
24	Side light.1		L 1.1m / H 2.4m / 9m/min / Load 500kg	하수
25	Side light.2			상수
26	Side light.3			하수
27	Side light.4			상수
28	Ceiling		L 16m / speed 12m/min / Load 500kg

SET BATTEN 플라이 아웃 불가 (최종높이 12900)

SET BATTEN 속도 조절 불가, 리미트 설정은 가능

SET BATTEN 릴레이 큐 불가( 큐 완료 후 다음 큐)

장치간 간격이 좁아 세트 설치시 유의